Naručilac Glavni grad Podgorica

Broj: 01-018/20- 8229

Datum 10. decembar 2020. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 101/20

Na osnovu člana 27 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Glavni grad Podgorica | Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević |
| Adresa: Njegoševa 20 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02019710 |
| Telefon: 020 482-081 | Faks: 020 482-091 |
| E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me | Internet stranica (web): www.podgorica.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 Roba

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka i isporuka scenografije za predstavu „Sniježna kraljica“ za potrebe JU „Gradsko pozorište“ Podgorica.

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke **bez uračunatog PDV-a 8.677,69 €.**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 500x90 cm | kom | 6 |
| 2 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 355x90 cm | kom | 4 |
| 3 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 355x194 cm | kom | 4 |
| 4 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 355x100 cm | kom | 4 |
| 5 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 4cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 550x23x100 cm | kom | 1 |
| 6 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 186x23x100 cm | kom | 2 |
| 7 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 253,25x112 cm | kom | 2 |
| 8 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 400x112 cm | kom | 1 |
| 9 | Merdevine sa kačenjem za konstrukciju koja je sastavljena od željeznih ramova.Merdevine se prave od cijevi fi48 debljine zida 3mm | 397cm dužina merdevina | kom | 2 |
| 10 | Metalni ram od željezne kutije -4cm x 3cm x 3mm- (dio konstrukcije za scenografiju) Ramovi se povezuju sa mašinskim šarafima M8x9 | 220x90 cm | kom | 2 |
| 11 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 220x107 cm | kom | 1 |
| 12 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 220x200 cm | kom | 10 |
| 13 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 280x200 cm | kom | 6 |
| 14 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. |  280x50 cm | kom | 1 |
| 15 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. |  380x186 cm | kom | 4 |
| 16 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 450x100 cm | kom | 1 |
| 17 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 380x200 cm | kom | 4 |
| 18 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 210x90 cm | kom | 4 |
| 19 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 85x90 cm | kom | 4 |
| 20 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 100x183 cm | kom | 2 |
| 21 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 100x182 cm | kom | 1 |
| 22 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 97,5x100 cm | kom | 1 |
| 23 | Drvena kulisa, izradjene od drvenog rama (letva dimenzija 7x3cm), preko rama zalijepljena i ušarafljena šper ploča od 5mm.Obrada: kaširati komplatnu površinu kulise kao pripremu za oslikavanje.Tretiranje površine: oslikati bojama po ekološkim standardima na vodenoj bazi.Način oslikavanja rama po skicama scenografa. | 98x100 cm | kom | 1 |
| 24 | Platno od bijelog kepera 400g m2, oslikano vodenom bojom po skicama scenografa | Platno dimenzija 900x1200cm | kom | 1 |
| 25 | Kružna željezna konstrukcija od kutije 4cm x 2cm x 3mm,Kostrukcija je oblozena šperom od 5mm, i oslikana vodenom bojom po skicama scenografa | Dimenzije konstrukcije fi 250cm | kom | 1 |
| 26 | Platno od bijelog kepera 400g m2, oslikano vodenom bojom po skicama scenografa | Platno dimenzija 1000x800cm | kom | 1 |

Napomena: Ponuđač je dužan realizovati nabavku isključivo prema instrukcijama scenogafa.

Mjesto isporuke: Podgorica.

**VI Način plaćanja**

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok isporuke robe: 7 dana od dana dobijanja obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke.

**VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

🞎 elektronskim putem na meil adresu: javnenabavke@podgorica.me.

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 14. decembar 2020. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14. decembar 2020. godine 10.30 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

**XI Drugi uslovi i informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, mjesto izvršenja i rok isporuke robe, kao i popunjen Obrazac 2. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica sa pečatom ponuđača. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

 Aleksandar Pavlićević dr Ivan Vuković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

 U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis) [[1]](#footnote-1)*

M.P.

1. Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-1)