Naručilac Glavni grad Podgorica

Broj: 01-018/20- 7143

Datum 05. novembar 2020. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 77/20

Na osnovu člana 27 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Glavni grad Podgorica | Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević |
| Adresa: Njegoševa 20 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02019710 |
| Telefon: 020 482-081 | Faks: 020 482-091 |
| E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me | Internet stranica (web): www.podgorica.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 Roba

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka i isporuka tonske opreme za potrebe JU „KIC Zeta“.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke **bez uračunatog PDV-a 5.537,19 €.**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | LED rasvjta za binu | Mogućnost samostalnog režima rada i putem DMX interfejsa.  LED karakeristike: 12x10W RGBWA/UV (homogena mješavina boja).  DMX ulaz: 1x3 pin XLR (M), DMX izlaz : 1x3 XLR (F).  Naponski izlaz koji omogućava napajanje do 8 uređaja.  Moguće daljinsko upravljanje.  Strob efekat.  Boja crna.  EUROLITE LED PAR 64 HCL 12x10W Floor Bk ili ekvivalent. | KOM. | 10 |
| 2 | Mikrofonski kabal | Mikrofonski kabal dužine 10m sa XLR konektorima.  Presjek 0,22 mm2.  Boja crna.  CORDIAL kabal sa NEUTRIK konektorima ili ekvivalent. | KOM. | 10 |
| 3 | AUDIO INTERFACE | 24 Bit/192 kHz  2 Mikrofonska predpojačala.  Fantomsko napajanje +48V.  Kombinacija 2 mikrofonska i 2 linijska ulaza.  2 linijska izlaza 6.3 mm jack.  Stereo izlaz za slušalice 6.3 mm jack priključak.  USB konekcija sa računarom.  Napajanje preko USB.  Focusrite Scarlett 2i2 3rd gen. ili ekvivalent. | KOM. | 1 |
| 4 | MJERNI MIKROFON | Kondezatorski mikrofon za kalibraciju audio sistema i za mjerenje nivoa zvučnog pritiska.  Karakteristika usmjerenja: OMNIDIREKCIONALNA.  Frekvencijski opseg: 20Hz – 20000Hz.  Osjetljivost: 15mV/Pa.  Max SPL: 122dB.  Beyerdynamic MM1 ili ekvivalent | KOM. | 1 |
| 5 | SUB WOOFER | Aktivni sub woofer  Digitalno pojačalo sa limiterom  Snaga: 2200W PEAK, 1100W RMS.  18“ Woofer sa 4“ kalemom.  Max SPL: 135 dB.  Frekvencijski opseg: 35Hz – 120Hz.  Mono – stereo crossover (24dB/oct.) sa promjenljivim frekvencijama 60/80/100/125Hz  2x XLR ulaza  2x XLR X-over izlaza  2x XLR paralelna izlaza  Kućište napravljeno od šperploče  Boja crna.  RCF 8003 – AS II ili ekvivalent. | KOM. | 2 |
| 6 | MONITOR | Aktivni monitor  Snaga: 120W  Bass reflex sistem  8“ Niskotonac i 1“ Visokotonac  Frekvencijski opseg: 38Hz – 30000Hz  Ulazi: XLR i 6.3 mm balansirani jack  Visoka kontrola odziva  YAMAHA HS 8 ili ekvivalent. | KOM. | 2 |
| 7 | SLUŠALICE | Zatvorene dinamičke slušalice  Impedansa: 250 Ohms  SPL: 96 dB  Frekvencijski opseg: 5Hz – 35000Hz  3m kabal sa 3.5mm konektorom  Adapter na 6.3mm stereo jack  BEYERDYNAMIC DT-770 PRO ili ekvivalent. | KOM. | 1 |

Napomena: Navedene tehničke karakteristike su minimalne. Ponuđač može ponuditi proizvode koje posjeduju bolje tehničke karakteristike od navedenih.

 Mjesto izvršenja je: JU „KIC Zeta“..

 Garantni rok: 2 godine od dana isporuke robe.

**VI Način plaćanja**

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok isporuke robe: 30 dana od dana dobijanja obavještenja o ishodu jednostavne nabavke.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

🞎 elektronskim putem na meil adresu: [javnenabavke@podgorica.me](mailto:javnenabavke@podgorica.me).

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 10. novembar 2020. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 10. novembar 2020. godine 10.30 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, mjesto izvršenja, rok isporuke i garantni rok, kao i popunjen Obrazac 2. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica sa pečatom ponuđača. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Aleksandar Pavlićević dr Ivan Vuković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis) [[1]](#footnote-1)*

M.P.

1. Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-1)