Naručilac Glavni grad Podgorica

Broj: 01-018/20- 7381

Datum 13. novembar 2020. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 83/20

Na osnovu člana 27 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Glavni grad Podgorica | Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević |
| Adresa: Njegoševa 20 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02019710 |
| Telefon: 020 482-081 | Faks: 020 482-091 |
| E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me | Internet stranica (web): www.podgorica.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 Roba

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka i isporuka tonske opreme za potrebe JU „KIC Zeta“.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke **bez uračunatog PDV-a 5.537,19 €.**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1 | LED rasvjta za binu | Mogućnost samostalnog režima rada i putem DMX interfejsa.LED karakeristike: 12x10W RGBWA/UV (homogena mješavina boja).DMX ulaz: 1x3 pin XLR (M), DMX izlaz : 1x3 XLR (F).Naponski izlaz koji omogućava napajanje do 8 uređaja.Moguće daljinsko upravljanje.Strob efekat.Boja crna.EUROLITE LED PAR 64 HCL 12x10W Floor Bk ili ekvivalent. | KOM. | 10 |
| 2 | Mikrofonski kabal | Mikrofonski kabal dužine 10m sa XLR konektorima.Presjek 0,22 mm2.Boja crna.CORDIAL kabal sa NEUTRIK konektorima ili ekvivalent. | KOM. | 10 |
| 3 | AUDIO INTERFACE | 24 Bit/192 kHz2 Mikrofonska predpojačala.Fantomsko napajanje +48V.Kombinacija 2 mikrofonska i 2 linijska ulaza.2 linijska izlaza 6.3 mm jack.Stereo izlaz za slušalice 6.3 mm jack priključak.USB konekcija sa računarom.Napajanje preko USB.Focusrite Scarlett 2i2 3rd gen. ili ekvivalent. | KOM. | 1 |
| 4 | MJERNI MIKROFON | Kondezatorski mikrofon za kalibraciju audio sistema i za mjerenje nivoa zvučnog pritiska.Karakteristika usmjerenja: OMNIDIREKCIONALNA.Frekvencijski opseg: 20Hz – 20000Hz.Osjetljivost: 15mV/Pa.Max SPL: 122dB.Beyerdynamic MM1 ili ekvivalent | KOM. | 1 |
| 5 | SUB WOOFER | Aktivni sub woofer Digitalno pojačalo sa limiteromSnaga: 2200W PEAK, 1100W RMS.18“ Woofer sa 4“ kalemom.Max SPL: 135 dB.Frekvencijski opseg: 35Hz – 120Hz.Mono – stereo crossover (24dB/oct.) sa promjenljivim frekvencijama 60/80/100/125Hz2x XLR ulaza2x XLR X-over izlaza2x XLR paralelna izlazaKućište napravljeno od šperpločeBoja crna.RCF 8003 – AS II ili ekvivalent. | KOM. | 2 |
| 6 | MONITOR | Aktivni monitorSnaga: 120WBass reflex sistem8“ Niskotonac i 1“ VisokotonacFrekvencijski opseg: 38Hz – 30000HzUlazi: XLR i 6.3 mm balansirani jackVisoka kontrola odzivaYAMAHA HS 8 ili ekvivalent. | KOM. | 2 |
| 7 | SLUŠALICE | Zatvorene dinamičke slušaliceImpedansa: 250 OhmsSPL: 96 dBFrekvencijski opseg: 5Hz – 35000Hz3m kabal sa 3.5mm konektoromAdapter na 6.3mm stereo jackBEYERDYNAMIC DT-770 PRO ili ekvivalent. | KOM. | 1 |

Napomena: Navedene tehničke karakteristike su minimalne. Ponuđač može ponuditi proizvode koje posjeduju bolje tehničke karakteristike od navedenih.

 Mjesto izvršenja je: JU „KIC Zeta“..

 Garantni rok: 2 godine od dana isporuke robe.

**VI Način plaćanja**

Na žiro-račun ponuđača, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok isporuke robe: 30 dana od dana dobijanja obavještenja o ishodu jednostavne nabavke.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

🞎 elektronskim putem na meil adresu: javnenabavke@podgorica.me.

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 18. novembar 2020. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 18. novembar 2020. godine 10.30 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, mjesto izvršenja, rok isporuke i garantni rok, kao i popunjen Obrazac 2. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica sa pečatom ponuđača. |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

 Aleksandar Pavlićević dr Ivan Vuković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis) [[1]](#footnote-1)*

M.P.

1. Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-1)