Naručilac Glavni grad Podgorica

Broj: 01-018/20- 8178

Datum 09. decembra 2020. godine

Broj iz evidencije javnih nabavki: 97/20

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20), Glavni grad Podgorica objavljuje

### **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Glavni grad Podgorica | Lice za davanje informacija: Aleksandar Pavlićević |
| Adresa: Njegoševa 20 | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02019710 |
| Telefon: 020 482-081 | Faks: 020 482-091 |
| E-mail adresa: javnenabavke@podgorica.me | Internet stranica (web): www.podgorica.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 Roba

**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka, isporuka i montaža video nadzora i alarmnog sistema za potrebe Službe za zajedničke poslove.

**IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:**

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke **bez uračunatog PDV-a 4.958.68€.**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
|  | Digital Video Recorder | 16+8 kanalni stand-alone penta-brid DVR (analog + HDCVI + AHD + TVI + IP); H.264 i H.264+/G.711 kompresija 16 video ulaza; VGA izlaz; HDMI izlaz; 1 audio ulaz/1 izlaz; USB x2 (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) - za lokalni backup i miš RS485 Rezolucija/frame rate za snimanje po kameri 4K(1~7fps); 5MP(1~12fps); 4MP/ 3MP(1~15fps); 1080P /720P /960H /D1 /CIF /QCIF (1~25/30fps); Rezolucija prikaza 720×576 ili do 3840×2160 (HDMI); Dual stream; 2 SATA porta - za do 2 SATA HDD do 8TB (do 16TB ukupno); Network port 10/100/1000Mbps; CMS software (PSS i PSS Smart); Web pristup; Software za Win Mobile, iPhone i Android platforme; Besplatan Dahua DDNS; P2P podrška; Podržava do 8 dodatnih IP kamera (rezolucija do 8MP, bitrate do 96Mbps) ili do 24 IP kamere. | kom | 1 |
|  | Kamera | HDCVI 5MP IC Dome kamera, 1/2.7" Progressive scan CMOS, 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, objektiv 3.6mm, ICRd/n, HD and SD output switchable, DWDR/BLC/HLC/AGC, 3DNR, IP67, Smart IC domet 50m, | kom | 13 |
|  | Kamera | HDCVI IR Bullet kamera 5 Mpix dan/noć u vodootpornom IP67 bullet kućištu 1/2.7" CMOS, Max. 20fps@5MP, 25/30fps@4MP,25/30fps@1080P, veoma brz prenos u realnom vremenu, izbor HD i SD(analognog) prenosa slike, OSD meni, ICR filter, automatska kontrolabijele boje, automatska kontrola pojačanja, 3D redukcija šuma, ugrađen motorizovani varifokalni objektiv 2,7 ~ 12mm, minimalno osvetljenje0 luksa, Smart IC diode, maksimalan domet IC dioda 60 metara, | kom | 3 |
|  | HDD | 4TB | kom | 1 |
|  | Skrivac kablova | PFA134 | kom | 3 |
|  | Napajanje | 12v 5A | kom | 3 |
|  | Usluge |  | pausal | 1 |
|  | Digital Video Recorder | 16 kanala (HDCVI, analogni, TVI, AHD) + 8 IP kanala do 6MP.Snimanje 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps), maksimalna brzina snimanja po kanalu 6 megabita, HDMI/VGA,1 audio ulaz i izlaz, podržava 2 SATA HDD do 20TB ukupno, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, zvuk preko coax, P2P opcija zalako umrežavanje, pracenje putem interneta: Web viewer, Smart PSS & pametni telefoni. | kom | 1 |
|  | Kamera | HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60m | kom | 9 |
|  | Kamera | HDCVI Dome kamera, 2 megapiksela, 1080P, sa infracrvenim diodam 1/3'' 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, izbor HD i SD prenosa slike, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noc funkcija, ICR filter, AWB, AGC,BLC, 3D-DNR, objektiv 3,6mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 50m, IP67, DC12V/ 250 mA | kom | 1 |
|  | HDD | 2TB | kom | 1 |
|  | Monitor | 24“ | kom | 1 |
|  | Skrivac kablova | PFA134 | kom | 10 |
|  | Napajanje | 12v 5A | kom | 1 |
|  | Kabal | rg59+2x0,75 | m | 150 |
|  | Rek orman | 12u600x450 | kom | 1 |
|  | Napojna letva | 8 suko | kom | 1 |
|  | Polica za rek | 350mm | kom | 2 |
|  | Sitan instalacioni materjal |  | paušalno | 1 |
|  | Usluge |  | paušalno | 1 |
|  | Alarmna centrala | ugrađenom GSM/GPRS vezom i LAN komunikatorima | kom | 1 |
|  | Žični pristupni modul | sa ekranom, tastaturom i RFID čitačem | kom | 1 |
|  | Bežični detektor pokreta | zidni | kom | 8 |
|  | Žični detektor pokreta | plafonski IC detektor pokreta - PIR 360 stepeni | kom | 7 |
|  | Plastični poklopac za JA-111A, JA-151A | belo, crveno strob svetlo | kom | 1 |
|  | Žična spoljašnja sirena | koja se napaja sa BUS-a | kom | 1 |
|  | Žična interna sirena |  | kom | 1 |
|  | Baterija | 12V 2.6 Ah | kom | 1 |
|  | Baterija | AA 1.5V | kom | 16 |
|  | Alarmni kabal | 6X0.22 | m | 80 |
|  | Usluga | montaze opreme i pustanje u rad sitan potrosni materijal | paušalno | 1 |

Grantni rok 12 mjeseci.

Mjesto izvršenja: Podgorica

**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača):**

U skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine („Sl. List CG“, broj 43/2018), ponuđač treba da posjeduju rješenje Uprave policije, kojim se odobrava vršenje poslova fizičke i tehničke zaštite.

**Napomena:** Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora[[1]](#footnote-1).

**VI Način plaćanja**

Na žiro-račun ponuđača, u roku do 31.12.2020. godine.

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

Rok isporuke i montaže: 10 dana od dana dobijanja obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke.

**VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Način i rok dostavljanja ponuda**

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Nezavisnosti 20, 81000 Podgorica.

🞎 elektronskim putem na meil adresu: javnenabavke@podgorica.me.

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 14. decembar 2020. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14. decembar 2020. godine 10.30 sati.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

**XI Drugi uslovi i informacije**

|  |
| --- |
| Ponuđači su dužni dostaviti finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude: način plaćanja, mjesto izvršenja, garantni rok i rok isporuke i montaže, kao i popunjen Obrazac 2. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica sa pečatom ponuđača.**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke (obaveza dostavljanja dokaza najpovoljnijeg ponuđača):**U skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine („Sl. List CG“, broj 43/2018), ponuđač treba da posjeduju rješenje Uprave policije, kojim se odobrava vršenje poslova fizičke i tehničke zaštite.**Napomena:** Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:🞎 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora[[2]](#footnote-2).  |

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

 Aleksandar Pavlićević dr Ivan Vuković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Obrazac 2**

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_ ) \_\_\_\_\_\_(ponuđač)\_\_\_\_\_ dostavlja

**I Z J A V U**

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za nabavku (*vrsta i opis predmeta nabavke*) procijenjene vrijednosti \_\_\_\_ EUR-a.

 U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (*ime i prezime*), (*svojeručni potpis) [[3]](#footnote-3)*

M.P.

1. Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora. [↑](#footnote-ref-1)
2. Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN [↑](#footnote-ref-3)